단위에 대한 해설

■ m=Meter : 미터

미터법에 의한 길이의 기본단위(지구자오선의 약 4,000만분의 1, 진공에서 빛이 299,792,485분의 1초동안 진행한 경로의 길이)

■ ft=Feet : 피트

길이의 단위, 1피트는 12인치(30.48㎝)

■ yd=Yard : 야드

영국야드는 3ft로써 0.914399m에 해당되고 미국야드는 역시 3ft로 0.914402m에 해당되나, 통상적으로는 0.9144m 즉 91.44㎝로 통용됨.

■ ㎡=Square Meter : 평방미터

미터법에 의한 넓이의 기본 단위(1미터의 제곱)

■ ㎠=Square Centi Meter : 평방센티미터

넓이의 단위, 1m의 100분의 1의 제곱

■ py=坪 : 평

지적의 단위(6자 평방), 입체의 단위(6자 입방)

헝겁, 유리, 벽따위의 1자 평방

조각, 동판 따위의 1치 평방

■ ft2=Square Feet : 평방피트

1평방피트는 12인치의 제곱이므로 30.48㎝의 제곱

■ ㎥=Cubic Meter : 입방미터

1미터의 세제곱

■ ㎤=Cubic Centi Meter : 입방센티미터

1미터의 100분의 1의 세제곱

■ ℓ=Liter : 리터

미터법에 의한 용량의 단위(4℃의 물 1㎏의 부피가 1리터)

■ 升=승(되) : 곡식·액체 등의 분량을 헤아리는 단위

■ 合=합(홉) : 1되의 10분의 1

■ 才=재(사이) : 목재의 체적의 단위, 1치각의 12자

■ 돈=돈중 : 약, 금, 은 등의 무게를 다는 저울의 단위로 한푼의 10배(3.75g)

■ g=Gram : 그램

미터법에 의한 질량의 기본 단위, 4℃의 물 1㎤의 무게

■ 貫=관 : 도량형의 무게의 단위, 1관은 약 3.75㎏

■ 斤=근 : 무게의 단위, 16냥, 통상 육류는 600g, 야채류는 375g으로 통용됨

■ oz=Ounce : 온스

야드파운드법의 중량 단위(상용온스는 16분의 1파운드, 28.35g)

■ sh=Sheet : 매

한장의 종이(서적, 인쇄물, 편지, 신문 따위의 1장), 플레이트보다 얇은 유리, 쇠, 베니어판 따위의 얇은 판을 헤아리는 단위

■ 本=본 : 영화필름의 편수를 세는 단위, 초목따위를 세는 단위

■ 臺=대 : 수, 연수, 액수 등의 밑에서 그 대체의 범위를 나타내는 단위

■ 모 : 두부와 묵의 수요를 세는 단위

■ 足=족 : 컬레, 신발류를 세는 단위

■ 錠=정 :정제된 알약의 수요를 세는 단위

■ 접 : 과일, 채소 따위를 100개씩 세는 단위

■ 쾌 : 북어 20마리를 한단위로 세는 단위

■ 束=속 : 장작 등을 한묶음씩 작게 묶은 단

■ 打=Dozen : 타

물품 12개를 세는 단위, 타스

■ kit : 도구한벌, 다갖춰진 여행(운동)용구 : 특별한 경우의 장구(복장)일습단위

■ 連=Ream : 연

양전지 500장을 한 묶음으로 하여 이르는 단위

■ R/L=Roll : 롤

종이, 필름, 호스, 고무판 등에 쓰이는 단위로 卷으로도 통용됨

■ P/L=Pail : 페일

金屬 또는 플라스틱이나 나무製品의 통으로 액체용기를 말하며, 주로 윤활유의 포장단위로 쓰임. 그러나 容積은 일정치 않아서 15.9, 18, 37.7㎏들이와 같이 여러가지가 있음.

■ C/T=Cartridge : 카트리지

彈藥筒과 같은 통을 주로 말하는데, 주로 만년필의 잉크통, 녹음기의 테이프 및 카메라의 필름통과 같이 쉽게 교환할 수 있게 된 통을 말함. 본지에서는 방수제 또는 코킹재료의 포장단위 등에 쓰이고 있음.

■ B/R=Barrel : 배럴

흔히 석유의 단위에 쓰이는데 159ℓ에 해당되며, 英갤런으로는 35갤런, 美갤런으로는 42갤런에 해당됨. 그리고 석유1톤은 60°F에서 7.4배럴인데, 우리나라에서의 고급휘발유 1톤은 8.42, 보통휘발유는 9.00배럴에 해당됨.

■ D/M=Drum : 드럼

두꺼운 철판으로 만든 원주형의 통으로 휘발유나 윤활유 등의 포장용기로 쓰임. 용적은50갤런 또는200ℓ들이가 기준이나 내용물과 나라에 따라서는 相異함.

■ HP=Horse Power : 馬力(HP또는 hp로도 표기)

1초에 75㎏을 1m높이로 올릴 수 있는 동력의 단위로 쓰이며, 746Watt 전력에 해당됨.

■ M/T=Metric Ton : 메트릭 톤

미터법상의 1톤 즉 1,000㎏을 말하는데, 영국에서는 2,240파운드(약 1,016㎏)를 1톤이라하여 英톤, 미국에서는 2,000파운드(약 970㎏)를 1톤이라 하여 美톤, 이에 대하여 M/T는 일명 佛톤이라고도 함.

■ Lb=Pound : 파운드(L/B또는 lb로도 표기)

16온스로 0.4536㎏에 해당됨.

■ G/L=Gallon : 갤런

ISO기준에 따르면 英國갤런은 4.54609ℓ에 해당되고, 美國갤런은 3.78541ℓ에 해당됨.