블로그 홈  손님 [로그인]   랜덤블로그  블로그 즐겨찾기

클럽 - 도움말

로그인을 먼저 해주세요~!

랜덤 블로그 가기

kbj68002의 블로그

방문에 주신 모든 분들께 감사 드립니다..

프로필   방명록    즐겨찾기 추가

블로그 가기

허브 가기

프로필 보기

메일 보내기

쪽지 보내기

친구 신청 하기

도널드 (kbj68002)

인기도 :

이 블로그 점수주기

점수없음 ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥ ♥

전체 글보기(31)

사진 갤러리

동영상 갤러리

기본폴더

사 진

나의 작은 공간

좋은글 과 시

컴퓨터의 모든것

문화의 공간 산책

유머 한마당

원도우즈 테마

설문

백만가지 주제

개설일 : 2005/10/10

컴퓨터의 모든것

windowsXP 80가지 팁 퍼레이드....

2005/12/13 오후 8:18 | 컴퓨터의 모든것 | [도널드]

원도우 80가지 팁 퍼레이드

1. DOS모드에서 XP설치하는 방법

2. 메뉴팝업속도를 빠르게 하기

3. CD-ROM 자동인식 비활성화

4. 인터넷익스플로러 로딩속도 향상법

5. 오류 보고(MS전송)창 나타나지 않게 하기

6. 입력도구모음 없애기

7. <시작>에서 문서메뉴 삭제하기

8. 폴더창 속도향상하기

9. 임시인터넷 파일크기 최대한 줄이기

10. 다운로드 갯수 변경하는 방법

11. <시작>에서 도움말메뉴 삭제하기

12. 윈도우 창이 뜨는 속도 높이기

13. 내컴퓨터등 기본아이콘 보이게하기

14. 폴더를 열었을때 화일아이콘의 화면출력(Refrash rate)속도 향상

15. 실시간 동영상을 끊김없이 감상하기

16. 아이콘에 오른쪽 클릭해서 [보내기 메뉴]에 메모장등을 추가하는 방법

17. L2캐쉬 지정으로 속도향상 시키기

18. 캐쉬메모리 체적화로 속도 높이기

19. 내컴퓨터의 [공유문서] 제거방법

20. Windows Messenger 삭제하는 방법

21. 무응답 응용프로그램 타임아웃 시간줄이기

22. 시스템종료 로그오프창 고전적인 형태로 변경하기

23. 윈도우 시작시 자동로그온방법

24. msconfig에서 필요없는 서비스항목 해지하여 부팅속도 올리기

25. 바탕화면 단축아이콘에서 화살표 없애기

26. 바탕화면 아이콘 폰트 투명하게 하기

27. 저사양 컴터에서 잘 돌아가게 하는방법

28. 프로그램오류시 시스템 재부팅 방지

29. NumberLock설정방법

30. MSN Explorer제거방법

31. 빠른 웹서핑을 위한 인터넷 익스플로러 최적셋팅법

32. 시작메뉴의 로그오프 없애기

33. 회사이름과 사용자 이름 바꾸기

34. 인터넷 익스플로러 로고 바꾸기

35. 시스템 등록 정보에 로고 추가하기

36. 로그온 때 메시지 띄우기

37. DirectX 버전 확인방법

38. 자신의 윈도XP 정품 인증 확인방법

39. 그룹정책(GPEdit)실행으로 시스템 설정하기

40. 익스플로러 시작시 풀스크린으로 항상 시작

41. DMA 설정을 반드시 해야 하는 이유/조건

42. 방화벽설정/제거방법

43. 종료로고만 나오고 전원안꺼질때

44. 지워도 보이는 프로그램목록지우기

45. 휴지통이름 변경방법

46. 파일시스템 FAT/NTFS장단점

47. 비디오카드 지원 모든 해상도 보는방법과 사용법

48. 실행에서 바로 실행할 수 있는 명령어

49. Shift키의 10가지 기능

50. 베드섹터 검사및 베드섹터 복구하는 방법

51. 부팅후 및 탐색기실행시 A드라이브 안 읽게 하기

52. 하드가 이유없이 계속 읽기를 반복할때

53. BootVis 를 이용한 부팅 최적화

54. Fdisk 올가이드

55. XP용 유틸리티를 이용한 속도개선

56.지렁이 숫자 줄이기

57.웹페이지 로딩을 빠르게

58.화면이동을 부드럽게?

59.프로세서 사용계획 수정

60.메뉴 팝업속도 높이기

61.윈도우 xp 인터넷익스플로러 로딩속도 향상법

62.폴더창 속도향상하기

63.XP시작할때 새로운 시작 화면 안뜨게 하기

64. 시스템에 랜카드가 꼽혀있는 분들은

65. HDD 파티션 및 프로그램 설치 최적화

66. 윈도우 탐색기를 좀 더 빠르게 할 수 있는 방법

67. CMOS SETUP설정으로 PC속도 향상하기(하드웨어)

68. xp shutdown(윈도우종료) 빠르게하기

№1. XP용 유틸리티를 이용한 속도개선

№2. 지렁이 숫자 줄이기

№3.웹페이지 로딩을 빠르게

№4. 화면이동을 부드럽게?

№5. 프로세서 사용계획 수정

№6. 메뉴 팝업속도 높이기

№7. 저사양 컴퓨터에서 xp 잘 돌아가게 하는방법

№8. xp 시작할때 새로운 시작 화면 안뜨게 하기

№9. 시스템에 랜카드가 꼽혀있는 분들은

№10. HDD 파티션 및 프로그램 설치 최적화

№11. 윈도우 탐색기를 좀 더 빠르게 할 수 있는 방법

№12. CMOS SETUP설정으로 PC속도 향상하기(하드웨어)

№13. xp shutdown(윈도우종료) 빠르게하기

№14.단축키모음

№15.Windows XP 부팅 CD 만드는법

**********************************************************************************

[XP팁1] DOS모드에서 XP설치하는 방법

XP cd의 i386아래에 있는 winnt.exe가 dos모드에서 XP를 설치하는 프로그램이다.

[XP팁2] 메뉴팝업속도를 빠르게 하기

메뉴창이 열리는 속도가 느린것을 감지할수 있는데 빠르게 하는 방법이다.

시작 -> 실행창에서 regedit를 입력하여 레지스트리 편집창을 뛰운후

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\desktop에서 MenuShowDelay항목의 값이 기본 400으로 셋팅되어

있는데 이 값을 0 에서 400 사이에서 바꾼다.(0의 값이 최고 빠르다)

[XP팁3] CD-ROM 자동인식 비활성화

윈도우에서 새로운 CD를 삽입하였을때 autorun.inf를 인식하여 자동으로 실행하는 기능을 Off

하려면 regedit를 실행하여 다음 값을 변경한다.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet001\Services\Cdrom에서 Autorun값을 '0'으로 한다

[XP팁4] 인터넷익스플로러 로딩속도 향샹법

1) DNS캐쉬수정으로 브라우저속도 높이기

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlset\Services\Dnscache\Parameters에서

다음항목의 값을 입력한다(없으면 새로 오른쪽 마우스 클릭하여 새로만들기->DWORD값-10진수로

만든다)

CachehHashTableBucketSize---->1

CachehHashTableSize---------->384

MaxCacheEntryTtlLimit-------->64000

MaxSOACacheEntryTtlLimit----->301

2)HKEY_USER\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InterSettings에서 새로만들기

-->DWORD값을 다음과 같이 만든다(값은 16진수로 선택한다)

MaxConnectionsPerSever------>20

MaxConnectionsPer1_0Sever--->20

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InterSettings에서도 위와 같이 값을 만든다

MaxConnectionsPerSever------>20

MaxConnectionsPer1_0Sever--->20

3) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\

NameSpace에서 {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} 폴더 자체를 삭제

[XP팁5] 오류 보고(MS전송)창 나타나지 않게 하기

1) 시작->제어판->성능 및 유지 관리->시스템

2) 시스템 등록정보창이 나타나면 [고급]탭에서 가장 아래에 있는 오류보고 버튼을 클릭한다.

3) 오류보고 대화상자에서 `오류 보고 사용 안 함`을 선택하고 확인버튼을 누른다.

[XP팁6] 입력도구모음 없애기

[제어판-국가및언어옵션-언어-자세히...-설치된서비스]에서 [한글입력기(IME2002)]만 있으면 [추가]를

눌러서 [영어]를 추가해준다.

[한글입력기(IME2002)]를 선택하고 [기본설정-입력도구모음]에서 모든 체크를 없애면 입력도구모음이

없어진다.(추가한 영어는 제거한다)

한자를 쓸때 입력도구모음이 필요하면 [작업표시줄-오른클릭-도구모음-입력도구모음]에 체크하면 다시

나타난다.

[XP팁7] <시작>에서 문서메뉴 삭제하기

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 오른쪽에

등록→DWORD값에서 NoRecentDocsMenu입력하고 값을 1로 입력

[XP팁8] 폴더창 속도향상하기

제어판에서 ``폴더옵션``을 실행한 다음, ``보기`` 메뉴탭을 선택하고 ``고급설정`` 부분에서

``폴더 및 바탕화면 항목에 팝업 설명 표시``와 ``압축된 파일과 폴더를 다른 색으로 표시`` 그리고

``독립된 프로세스로 폴더창 실행``의 체크를 해제하여 속도 향상

[XP팁9] 임시인터넷 파일크기 최대한 줄이기

임시인터넷파일 보관폴더의 적정크기는 100MB~200MB정도가 가장 이상적이라고 한다.

[XP팁10] 다운로드 갯수 변경하는 방법

1. [시작]→[실행]에서 ``regedit``를 입력하고 레지스트리 편집기를 실행한 후, 다음 키 값을 찾는다.

2.HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

3. 이 키 또는 오른쪽 창의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [등록]→[DWORD 값]을 선택한다.

4. 새 DWORD 값의 이름에 ``MaxConnectionsPerServer``라고 입력한다.

5. 이 값을 더블클릭하고 값의 데이터 란에 원하는 다운로드 갯수를 입력한다.

[XP팁11] <시작>에서 도움말메뉴 삭제하기

도움말 항목을 안보이게하기 위해서는 아래와 같은 단계를 거친다

1.시작-실행-REGEDIT

2다음 경로를 찾아간다

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

이 경로에서 [새로만들기]에서 [DWORD값]을 하나 만들고

이름을 [NoSMHelp]으로 한다

3.더블 클릭해서 데이터 값을 1로 지정한다

4.재부팅하거나 로그오프하면 설정이 적용된다

5.복원하시려면 값을 0으로 한다

[XP팁12] 윈도우 창이 뜨는 속도 높이기

윈도우즈의 속도를 조금이라도 높이고 싶은 사람들에게는 창의 최대화 , 최소화에 따른

애니메이션 효과도 속도를 저하 시키는 원인이 될 것이다.여기서는 그 속도를 높여주는

방법을 소개한다.

*레지스트리 편집기를 실행한다.

변경 할 사항: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\windowmetrics로이동

우측 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른후 ``문자열 값``을 선택하고

MinAnimate라고 입력한다.그다음 이 값을 더블클릭하여 값을 ``0``으로 설정

한다. 이것으로 창이 열리거나 닫힐때 최대화 , 최소화 애니메이션 표시가

되지 않아 창의 표시속도가 눈에 띄게 빨라진다.

[XP팁13] 내컴퓨터등 기본아이콘 보이게하기

XP를 설치하고나면 바탕화면에 휴지통만 보인다. XP의 시작그룹속에 모투 내장되었기 때문인데 이전처럼

바탕화면에 기본아이콘이 보이게 할려면 바탕화면에서 오른쪽마우스클릭-->속성-->바탕화면-->바탕화면사용자지정

-->내바탕화면아이콘에서 필요 항목 체크인하면 된다.

[XP팁14] 폴더를 열었을때 화일아이콘의 화면출력(Refrash rate) 속도 향상

* 레지스트리 편집기를 실행한다.

변경 할 사항: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Update 로 이동.

오른쪽 창의 ``UpdateMode`` 에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하고 수정을

선택,value를 1에서 0으로 바꾼다.

[XP팁15] 실시간 동영상을 끊김없이 감상하기

미디어 플레이어를 이용하면 인터넷으로 동영상을 감상할수 있다. 하지만 용량이 큰 동영상을

실시간으로 감상하다 보면 연결이 끊기거나 잠깐 멈췄다가 다시 재생되는 등 여러 가지 접속

에러가 자주 생긴다. 이럴 때는 미디어 플레이어의 버퍼를 늘리는 방법으로 어느 정도 문제를 해결할

수 있다. 미디어 플레이어를 수행하고 [도구]→[옵션] 메뉴를 누른다. `옵션` 대화 상자가 나타나면

[성능] 탭을 고른다. `내 연결 속도` 옵션을 고르고 목록 버튼을 눌러 `T1(1.5Mbps)`를 선택한다.

`네트워크 버퍼링` 항목에서는 버퍼를 10초로 지정한다. 다시 [네트워크] 탭을 누르고 `UDP` 항목의

체크 표시를 없앤다. `프록시 설정` 항목에서 HTTP를 마우스로 두 번 누른다. `프로토콜 구성` 대화

상자가 나타나면 `프록시 서버 이용 안함` 옵션을 선택한다.

[XP팁16] 아이콘에 오른쪽 클릭해서 [보내기 메뉴]에 메모장등을 추가하는 방법

`C:\Documents and Settings\****\SendTo`라는 폴더가 있는데, 이곳에 메모장 아이콘을 복사해

넣기만 하면 된다. `SendTo` 폴더는 숨겨져 있으므로 보이지 않는다면 탐색기의 [도구]→[폴더옵션]

메뉴를 고르고 창이 뜨면 [보기] 탭으로 이동한 뒤 `숨김 파일 및 폴더 표시` 항목에 체크 표시하면

된다. 이미지 프로그램이나 동영상, 사운드 재생 프로그램 등도 등록해두면 요긴하게 쓸 수 있다.

[XP팁17] L2캐쉬 지정으로 속도향상 시키기

Secondlevel Datacache(L2Cache) 는 CPU의 작업속도에 매우 중요한 기능을 담당한다.

펜3코퍼마인에 내장된 CPU와 같은 속도로 동작하는 이 빠른 L2캐쉬에 데이타를 일정량

올려놓을 수 있기때문에 상대적으로 엄청 느린 메모리로만 데이터를 처리할때보다

작업효율이 더욱 뛰어날수밖에 없다.

일반적으로 xp가 cpu와 L2Cache의 값을 자동으로 인지하게 된다. 그러나, 종종 xp가

이것을 할 수 없을 경우가 발생한다. 그래서 cpu의 작업속도를 향샹시키기 위해서는

레지스트리 값을 조작해줘야 한다.

1.HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory

Management에서 오른쪽에 SecondLevelDataCache항목을 고른다

2.자신의 cpu에 맞는 10진수 값을 다음과 같이 수정한다.

AMD Duron → 64입력

CeleronA/celeron2 → 128입력

PII mobile/PIII E(EB)(칩형태 256K L2캐쉬내장 펜3 코퍼마인)/P4/AMD K6-3/AMD THUNDERBird/Cyrix III → 256입력

AMD K6-2/PII/PIII katmai(초기 카트리지형식 펜3 카트마이)/AMD Athlon → 512입력

PII Xeon/PIII Xeon → 1024입력

3. 재시작한다.

[XP팁18] 캐쉬메모리 체적화로 속도 높이기

디스크캐시는 윈xp에서 매우 중요한 역할을 담당한다. 그렇지만, xp의 기본 입출력 페이지

파일 셋팅은 매우 민감해서 xp의 작업속도를 제한하게 된다. 다음은 램의 크기에 따른 몇

가지 값들이다. 램의 크기에 맞게 다음을 수정하시면, xp의 작업속도를 가속시킬 수 있다.

1.HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\

IoPageLockLimit

2. 자신의 램 사이즈에 맞는 16진수(hex)값을 다음과 같이 수정한다.

64M: 1000;

128M: 4000;

256M: 10000;

384M: 22000;

512M or more: 40000.

3. 재시작한다.

[XP팁19] 내컴퓨터의 [공유문서] 제거방법

컴퓨터에 보면 여러사용자가 공유할 수 있는 공유문서가 있다.

공유문서에는 공유그림 공유음악등이 있는데 필요하지 않는 경우 삭제할 수 있다.

1.HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders

2.59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee 를 찾아서 삭제한다.

(완전히 없어진건 아니고 보이지만 않을뿐이다)

[XP팁20] Windows Messenger 삭제하는 방법

Windows Messenger 이외의 다른 메신저 프로그램을 사용하는 사람에게는 불필요한 프로그램이다.

이 프로그램을 삭제하는 옵션을 윈도우에서는 기본적으로 제공하지 않는다. 하지만 약간의 inf

파일 수정을 통해서 삭제할 수 있다.

1.windows/inf/sysoc.inf 폴더를 메모장으로 연다.

2.msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7-->이 라인을 찾아서 아래와 같이 변경하고

msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,7-->hide,만 제거한후 저장한다.

3.위와 같이 변경하고 시작->제어판->프로그램 추가/제거->windows 구성요소 추가/제거에 Windows

Messenger체크 옵션이 나타난다. 여기에 체크를 아웃하면 삭제된다.

추가적으로 msn익스플러도 삭제할 수 있다.

[XP팁21] 무응답 응용프로그램 타임아웃 시간줄이기

윈도우 XP는 해당 응용프로그램이 정지하면 해당 프로그램이 응답이 기다리는 시간이

설정되어 응답이 없으면 해당프로그램을 정지시킨다 이 타임아웃시간을 조절해서 윈도우 XP

정지시간을 줄일 수 있다

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]

HungAppTimeout

다음 값이 기본적으로 5000(5초)으로 설정되어있을 것이다.

이 값을 더블 클릭해서 1000 (1000 = 1초)로 설정해준다.

[XP팁22]시스템종료 로그오프창 고전적인 형태로 변경하기

시작->제어판->사용자 계정->사용자 로그온 또는 로그오프 방법변경을 클릭한다

여기서 시작 화면 사용을 체크아웃하고 옵션적용을 크릭하면 고전적인 시스템종료창이 나타난다

[XP팁23] 윈도우 시작시 자동로그온방법

regedit-->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon항목에서

오른쪽마우스 클릭하여 새문자열값으로 다음값을 등록한다

이름 값

AutoAdminLogon ---> 1

DefaultUserName ---> 유저명(사용하시는 유저명) : 이 항목은 보통 만들어져 있다

DefaultPassword --->패스워드(유저의 패스워드) : 지정없이 사용할때는 값을 공란으로 둔다

[XP팁24] msconfig에서 필요없는 서비스항목 해지하여 부팅속도 올리기

(그만큼 윈도우시작시 불필요한 인식을 안해서 좋음....)

Automatic Updates

자동업데이트 기능. 해제하시면 수동으로만 업데이트 됩니다.

Help and Support

도움말 및 지원센터... 윈도우 도움말이 불필요하다고 여겨지면 해제.

NetMeeting Remote Desktop Sharing

인터넷외의 인트라넷, 원격제어등을 사용하지 않는다면 해제

Performance Logs and Alerts

원격제어시 원격 컴퓨터의 정보등을 수집하는 서비스... 원격제어 사용하지 않는다면 해제

Portable Media Serial Number

컴퓨터에 연결된 휴대용 음악장치의 시리얼넘버검색(-_-;)무슨말인지 필자도 이해 안되지만...

아무짝에 쓸모없어 보임...

Secondary Logon

다른 계정을 사용하지 않는다면(단독으로 사용하는 컴퓨터라면) 해제.

Smart Card Helper

플러그 앤 플레이를 지원하지 않는 레거시 스마트 카드를 지원하도록 설정.

레거시 스마트 카드를 사용하지 않는다면 당근 해제.

System Restore Service

시스템 복원 서비스... 시스템 복원 사용하지 않는다면 해제.

Telnet

원격 사용자가 이 컴퓨터에 로그온하여 프로그램을 실행하고 UNIX 및 Windows 기반

컴퓨터를 포함한 다양한 TCP/IP 텔넷 클라이언트를 지원. 말그대로... 이런 기능을 사용하지

않으려면 해제.

[XP팁25] 바탕화면 단축아이콘에서 화살표 없애기

regedit

HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile 선택

오른쪽 창의-->isshortcut 선택

마우스 오른쪽 버튼클릭 isshortcut항목 삭제

[XP팁26] 바탕화면 아이콘 폰트 투명하게 하기

바탕화면의 아이콘 글 박스가 배경화면을 가리게 될때 투명하게 하는 방법

*내컴퓨터 -> 속성 -> 고급 -> (시각효과,프로세서일정,메모리사용및가상메모리)설정 -> 시각효과

에서 "바탕화면의 아아콘 레이블에 그림자사용"항목을 체크 표시함

[XP팁27] 저사양 컴터에서 XP 잘 돌아가게 하는방법

XP를 저사양 컴터에서 벅벅대지 않고 잘돌아가게 하려면 다음을 설정한다

1.제목표시줄 오른쪽마우스 클릭 -> 속성 -> 시작메뉴 -> 이전시작메뉴 : 윈도우 예전 메뉴로 설정됨

2.내컴퓨터 -> 속성 -> 고급 -> (시각효과,프로세서일정,메모리사용및가상메모리)설정 -> 시각효과에서

사용자지정으로 한후 모든 콤보박스 체크해제(단,"바탕화면의 아아콘 레이블에 그림자사용"항목만 설정

하여 방탕화면 아이콘을 투명화 조치한다.

(참고)일반 컴에서도 화려한 XP창이 필요치 않을시 이 방식 적용하면 속도 향상효과를 보게 됨

[XP팁28] 프로그램오류시 시스템재부팅 방지

간단한 오류에도 XP가 저절로 부팅되어 버리는 난감함을 볼수 있는데 방지하는 방법이다.

내컴퓨터 -> 속성 -> 고급 -> 시작및복구 -> 설정 에서 "시스템오류"항목의 "자동으로 다시시작"을

체크해제하면 됨

[XP팁29] 부팅후 NumberLock설정방법

부팅후 넘버록이 설정되질 않는 경우 Regedit에서 설정하는 방법입니다

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Keyboard에서 InitialKeyboardIndicators항목의 키값을 2로 고침

[XP팁30] MSN Explorer제거방법

1. [시작]-[모든 프로그램(P)]를 선택하고 MSN Explorer 아이콘 위에 커서를 갖다 댄다.

2. 오른쪽 마우스 버튼을 클릭한 후 [속성(R)]을 선택

3. "MSN Explorer 등록정보" 창이 뜨면 아랫부분에 있는 [대상 찾기(F)]를 선택

4. 지금까지의 과정을 밟아 왔다면 MSN Explorer의 폴더로 이동을 해 있을 겁니당. 거기에 폴더가

두 개가 있는데, Setup이란 폴더를 열어 보면 msnunin이란 프로그램이 있는데, 이게 MSN Explorer의

"제거 프로그램"입니다. 클릭하면 시작 메뉴에 있는 "바로 가기"를 비롯해서 모든 게 제거됩니다.

[XP팁31] 빠른 웹서핑을 위한 인터넷 익스플로러 최적셋팅법

도구 - 인터넷 옵션 - 고급에서 다음과 같이 해 보세요.

탐색에서 "예약시 동기화할 오프라인 항목 표시" 해제 (선택하지않음)

특정파일이(이름이 한글로 된 파일) 안열린경우 " URL을 항상 UTF-8로 보냄" 해제 (선택하지않음)

탐색에서 "프록시 연결을 통해 HTTP 1.1 사용" 해제 (선택하지않음)

연결항목 랜설정항목에서... 자동구성과 프록시 서버를 모두 해제 (선택하지않음)

[XP팁32] 시작메뉴의 로그오프 없애기

시작->실행->gpedit.msc->관리 템플릿->작업표시줄 및 시작메뉴->우측창에서 "시작메뉴에

있는 로그오프 사용안함"에서 우측클릭->속성->"사용"에 첵크->리부팅

[XP팁33] 회사이름과 사용자 이름 바꾸기

[시작]-[실행]-[regedit 입력]-[엔터]-[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\

CurrentVersion]해서 들어가 보면 RegisteredOrganization과 RegisteredOwner라는 값이 있을

겁니다. 이 값의 RegisteredOrganization은 회사 이름이고 RegisteredOwner는 사용자 이름

입니다. 이 두 값의 데이터를 수정해 준 후, 로그오프나 시스템 다시 시작을 하면 변경 사항

이 적용 됩니다.

[XP팁34] 인터넷 익스플로러 로고 바꾸기

간단한 방법으로 인터넷 익스플로러의 로고를 바꿀 수 있다.

먼저 로고로 쓸 이미지를 준비한다(이때 그림 파일은 22×22픽셀의 bmp 형식이어야 한다).

`실행` 창에 `regedit`를 입력하여 레지스트리 편집기를 수행한 다음 [HKEY_CURRENT_USER]→

[Software]→[Microsoft]→[Internet Explorer]→[Toolbar]로 이동한다. 오른쪽 창에서 마우스

오른쪽 버튼을 눌러 [새로 만들기]→[문자열 값] 메뉴를 고른다. 새로운 문자열의 이름을

`SmBrandBitmap`로 바꾸고 `값 데이터`란에 앞에서 준비한 그림 파일의 경로와 이름을 적어준다

(여기서는 c:\main.bmp). [F5] 키를 누르고 인터넷 익스플로러를 수행하면 화면 오른쪽 위의

로고가 바뀐 것을 확인할 수 있다.

[XP팁35] 시스템 등록 정보에 로고 추가하기

(XP의 경우 관련파일이 없을시 메모장으로 만들어서 입력해주면 됨)

제어판의 [시스템] 애플릿을 실행하여 "일반"탭을 보면 시스템 사용자 정보가 나오고 아래쪽은

빈 공간으로 남아있다. 그런데, 특정 회사에서 생산한 PC의 경우 제조 및 기술 지원 업체라는

항목이 있으며 이곳에 제작사 로고와 각종 정보가 들어 있는 것을 본 적이 있을 것이다. 각자

자신의 로고와 등록정보를 입력해 보자.

1. 우선 로고 이미지를 만들어야 한다. 그래픽 편집 도구를 사용하여 200x120픽셀의 BMP파일을

하나 만들어야 한다. 파일의 색상은 아무래도 상관없다. 이 파일을 C:\WINNT\system32 폴더에

oemlogo.bmp라는 이름으로 저장한다.

2. C:\WINNT\system32폴더에서 oeminfo.ini 파일을 찾아서(또는 생성) 텍스트 편집기로 부른후

다음과 같이 정보를 입력한뒤 저장한다.

[general]

Manufacturer=예)JAVA World

Model=예)MS Windows 2000

[Support Information]

Line1= .... 내용들 ...

Line2= .........

Line3= .

Line4=

Line5=

Line6=

Line7=

Line8=

Line9=

Line10=

[XP팁36] 로그온 때 메시지 띄우기

네트워크에 연결된 PC를 켜면 맨 처음 로그온 화면이 뜬다. 이때 깜찍한 메시지를 넣어준다면 하루의

시작이 조금은 상쾌해지지 않을까?

① [시작] 메뉴에서 [수행]을 선택한다. ② [수행] 대화 상자가 표시되면 `regedit`라고 적고 [확인]

버튼을 누른다.

③ `레지스트리 편집기` 창이 화면에 표시되면 `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Winlogon`으로 이동한다.

④ 오른쪽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 나타나는 [새로 만들기] 메뉴에서 [문자열 값]을

선택한다.

⑤ 문자열의 이름을 `LegalNoticeText`라고 써 넣고 [Enter] 키를 누른다.

⑥ 앞에서 만들어 놓은 문자열을 마우스로 두 번 누르면 [문자열 편집] 대화 상자가 나타난다.

[값 데이터] 입력상자에 화면에 표시할 내용을 써 넣고 [확인] 버튼을 누른다.

⑦ 같은 방법으로 `LegalNoticeCaption`이라는 문자열 값을 만들고 [값 데이터]에 메시지 상자의

제목을 적는다. [확인] 버튼을 누른다. ⑧ PC를 껐다 켜면 설정한 내용에 따른 메시지 상자가 표시된다.

[XP팁37] DirectX 버전 확인방법

시작 - 실행에서 dxdiag 라고 쳐넣코 엔터 ..

(dxdiag : DirectX 진단도구 실행 명령어)

[XP팁38] 자신의 윈도 엑피가 정품 인증 확인방법

시작 -> 실행->oobe/msoobe /a (슬래시 a 앞에 한칸을 띄우는것을 주의..)

[XP팁39] 그룹정책(GPEdit)실행으로 시스템 설정하기

시작 -> 실행 -> gpedit.msc

윈도우의 여러 세세한 부분을 직접 수정해줄수 있다.

추가하고 제거하는 식의 불안한 regedit와는 달리 gpedit.msc는 기능을 켜고

끄는 식이라 안전하기도 하고 정말 많은 부분에 손을 댈수 있다.

단적인 예로, 프로그램 추가/제거에서 프로그램변경/제거 항목을 숨길수도

있다.각 항목 클릭시마다 설명도 자세히 나와있으니 참고.

[XP팁40] 익스플로러 시작시 풀스크린으로 항상 시작

1.HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft >Internet Explorer > Main

2. Main 항목 오른쪽 창에서 FullScreen 항목을 찾으세요.

3. 이젠 FullScreen 를 더블 클릭해서 no를 yes 바꿉니다.

4. 레지스트리 프로그램을 종료 후 재부팅 하시면 됩니다.

[XP팁41] DMA 설정을 반드시 해야 하는 이유/조건

하드디스크와 시디드라이브를 DMA 모드로 설정하는건 기본이다.

E-IDE 드라이브의 인터페이스 컨트롤러에는 PIO 모드와 멀티워드

DMA(Direct Memory Access)라는 두가지 전송방식이 있다.

기존의 PIO모드에서는 데이터가 메모리에서 CPU를 거쳐 드라이브로

전송되지만 DMA모드에서는 데이터가 DMA 채널을 통해 CPU를 거치지

않고 곧바로 드라이브로 전송되기 때문에 전송속도가 높아지며 CPU

점유율 또한 현저히 낮아진다. 입출력을 위한 인터럽트의 횟수가

줄어 들어 멀티태스킹과 고속작업이 유리하다.

DMA 모드를 이용하기 위해선 다음과 같은 조건이 필요하다. (Ultra DMA 포함)

1.메인보드 지원여부 (칩셋과 바이오스에 따라 최대 지원여부가 달라짐)

2.운영체제 지원여부 (드라이버를 통해 업데이트 가능)

3.드라이브(저장매체) 지원여부 (하드웨어 자체 최대지원여부는 제품에 따라 다름)

메인보드 바이오스 상에서 DMA 설정을 확인한후 사용하는 메인보드 칩셋에 따라

운영체제용 드라이버를 설치한다. 예를 들어 인텔사의 칩셋을 사용하는 메인

보드는 Intel Application Accelerator 프로그램을, VIA 칩셋을 사용하는 메인

보드는 VIA 4-in-1을 사용하셔야 한다.

[XP팁42] 방화벽설정/제거방법

▶윈도우 XP는 인터넷 연결방화벽 설정 부분이 있어서 다른 컴퓨터가

내 컴퓨터를 엑세스하는 것을 막을 수 있다. 하지만 나누미나

P2P프로그램을 사용하는 경우 사용자가 컴퓨터에 접근할 수 없게 된다

이럴경우 방화벽을 제거해주어야 한다

▶바탕화면의 네트워크환경의 등록정보를 연다-자신의 네트워큰연결항목을 선택하고

마우스우측버튼을 클릭해서 등록정보를 열면 아래와 같은 창이 나오는데

고급-인테넷 연결방화벽을 체크하던지 체크아웃한다.

[XP팁43] 종료로고만 나오고 전원안꺼질때

(조치1)▶제어판(control panel)-전원 옵션(power options)-APM탭-하단의

[Enable Power Management support](최대 절전모드사용)를 체크합니다.APM지원을 체크한다.

(조치2)CMOS에서 전원관리 부분에 가서 "PM Control by AP" 여기를 YES라고 변경한다.

(조치3)[시작-제어판-새 하드웨어 추가]를 클릭한다.

[하드웨어 추가 마법사] ---> [다음]을 눌러 윈도우 XP가 새로 설치된

장치를 찾으면 [하드웨어가 연결되어 있습니까?]하고 물어 보는데

[예, 하드웨어를 연결했습니다] 라는 단추를 선택하고 [다음]을 누릅니다.

[설치된 하드웨어] ---> [새 하드웨어 장치 추가] 를 선택하고 [다음]을 누른다.

[원하는 작업을 선택하십시오]라고 나오면 [목록에서 직접

선택한 하드웨어 설치(고급)]을 선택하고, [다음]을 클릭.

[일반 하드웨어 종류]에서 [ NT APM/레거시 지원 ] 을 선택하고 [다음]을

누르고, 하드웨어 추가 마법사를 계속 따라 하시면 무사히 설치 된다.

[XP팁44] 지워도 보이는 프로그램목록지우기

프로그램 추가 에서 지우지 않고 그냥 프로그램의 언인스톨러를 제거했을때

프로그램추가 에서 목록이 그대로 남아있을 때가 있다. 그럴때는 지우지도 못하고

어쩔때는 설치가 잘 안될수도 있다. 지금부터 목록 지우는법을 알아보도록하?다.

시작-실행-regedit 입력후 [확인]

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

에서 프로그램 추가에 있는 목록이 보일것이다. 그중에서 제거할 목록을 선택하고

삭제 하면 된다.

[XP팁45] 휴지통이름 변경방법

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder의 오른쪽 창에

있는 attributes 키를 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 뒤 `수정`클릭. `바이너리 값 편집` 창이

열리면 `값의 데이터` 칸에서 40 01 00 20 대신 70 01 00 20을 집어넣는다.

[WindowsMe는 여기까지]

3.XP는 추가적으로 "CallForAttributes"=dword:00000040 값을 삭제해주어야 한다.

4.위 작업을 하고 로그오프나 재부팅하고 휴지통위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면

[삭제][이름바꾸기]명령이 추가된 것을 볼수있다.여기서 이름을 마음대로 바꾸면 된다.

[XP팁46] 파일시스템 FAT32/NTFS의 장단점

WindowsXP에서는 NT커널과 기존Windows시리즈(95,98,me)에서 사용하던 FAT32방식을 모두 지원

하기 때문에 어떤 방식으로 사용하는것이 나을까 궁금할것이다.이 2가지 방식을 간단히 설명해

보기로 한다.

NTFS(New Technology, NT File System)

이것은 윈도우 NT3.1/3.5/3.51/4.0/2000/XP에서 지원하는것으로 한결같이 똑같은 것은 아니고

조금씩 수정되어왔다. NTFS의 클러스터 크기는 512바이트, 1킬로,2킬로, 4킬로바이트까지

사용자 지정이 가능하다. 파일크기및 볼륨은 이론상으로 최대 16EB(ExaByte=10의 18승바이트)

이나 실질적으로는 2테라바이트가 한계입니다.

이 파일시스템은 안정성, 자세한 사용자 제한, 보안성등이 FAT32보다는 나은것이다.

NTFS와 FAT16/32 파일시스템의 속도는 불륨이 상당히 크지 않으면 일반적으로

FAT가 빠르다. 그 이유는 먼저 FAT구조가 단순하고 같은 파일이 들어있는경우 폴더크기

자체도 NTFS보다 작다. 그리고 FAT는 사용자의 액세스 권한등을 살필 필요도 없고

NTFS는 이 불륨이 FAT인지 아닌지도 살펴보아야 하기 때문이다.

NTFS가 게임이나 일부 프로그램에서 호환성 문제를 일으킬수 있다고 하니 꼭 호환성을

중시하는 프로그램이 있다면 FAT32로 그 파티션은 유지하는것이 좋다.

(결론)NTFS방식은 FAT32방식에 비해 안정성,보안성,디스크단편화등이 우수하게 나타나지만

프로그램 액세스 속도면에선 FAT32방식보다 느리다.

데스크탑등 서버용이 아닌 일반사용면에선 FAT32방식이 유리함을 알수있다.

FAT32에서 NTFS로의 변환은 데이터를 그대로 유지한채 변환가능하지만 NTFS에서 FAT32로의

변환은 반드시 포맷하여야 함으로 변환을 결정할시 주의를 요한다.

일부 질문난에 보니 NTFS에서 FAT32로 포맷이 잘안된다고 하는데 FDISK실행후 비도스영역 파티션을

삭제한후 파티션 설정을 하면 가능하다.

[XP팁47]비디오카드 지원 모든 해상도 보는방법과 사용법

제어판-디스플레이등록정보-설정-고급-어댑터를 선택하고[ 모든 모드 표시를 클릭]하며 해당

비디오카드 어댑터가 지원하는 해상도가 색상을 보실 수 있습니다

[XP팁48]실행에서 바로 실행할 수 있는 명령어

장치관리자등이나 서비스를 통제하는데 특히 편리하다.

compmgmt.msc : 컴퓨터 관리 devmgmt.msc : 장치관리자

diskmgmt.msc : 디스크 관리 dfrg.msc : 디스크 조각모음

eventvwr.msc : 이벤트 뷰어 fsmgmt.msc : 공유폴더

gpedit.msc : 로컬 컴퓨터 정책 lusrmgr.msc : 로컬 사용자 및 그룹

perfmon.msc : 성능모니터뷰 rsop.msc : 정책의 결과와 집합

secpol.msc : 로컬 보안설정 services.msc : 서비스

[XP팁49]Shift키의 10가지 기능

1.윈도우즈 시작을 빠르게

윈도우즈가 시작될 때 키를 계속 누르고 있으면 시작 메뉴에 등록했던 여러 가지 응용

프로그램들은 전혀 실행되지 않고 윈도우즈만 바로 시작합니다. 시작 메뉴에 프로그램

을 많이 등록해서 사용하는 사람들은 급할 때 이 방법을 사용하면 편리합니다.

2. 휴지통 거치지 않고 곧바로 파일 삭제하기

키를 누른 채로 <삭제> 키를 눌러 파일을 지우면 파일은 온데간데 없이 사라져 버립니다.

3. 창 한꺼번에 닫기

여러 폴더를 열어 놓았다면 키를 누른 상태로 현재 폴더를 닫으면 지금까지 열어 놓은

상위 폴더까지 한꺼번에 닫힙니다.

4. 파일을 이동시키자

키를 누른 채로 파일을 잡아 끌면 해당 파일을 이동할 수 있습니다.

5. 연속된 파일 선택을 쉽고 빠르게

6. 탐색기를 어디서든 불러낸다

키를 누른 채로 '내 컴퓨터'를 선택하면 탐색기가 곧바로 실행됩니다. 뿐만 아니라 폴더

에서도 키를 누른 채로 마우스로 클릭하면 해당 폴더를 기준으로 하는 탐색기가 실행됩니다.

7. 연결 프로그램 변경하기

키를 누른 상태에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르면 단축 메뉴에 '연결 프로그램'

이라는 항목이 나타납니다. 여기서 다시 원하는 응용 프로그램을 선택하고 '이런 현식의

파일을 열 때 항상 이 프로그램을 사용' 을 선택해 주면 연결 프로그램이 바뀝니다.

8. 음악 CD 자동 실행 중지

음악 CD 를 넣으면서 키를 누르고 있으면 자동 실행되지 않습니다. 이 기능은 데이커 CD

에도 사용할 수 있습니다.

9. 시스템 재시작을 빠르게

키를 누른채 재시작 메뉴의 '예(Y)'를 선택하면 윈도우즈가 빠르게 재시작됩니다.

10. 단축 메뉴 불러내기

바탕화면의 단축 아이콘 또는 폴더를 선택한뒤 키를 누른 채로 을 누르면

각 프로그램에 해당하는 바로가기 메뉴가 뜹니다. 마우스 오른쪽 버튼을 이용하면 바로가기

메뉴를 쉽게 불러낼 수 있지만 키보드를 이용하여 작업하는 도중이거나 마우스에 이상이

생긴 경우 유용합니다

[XP팁50] 베드섹터 검사및 베드섹터 복구하는 방법

내컴퓨터-검사를 원하는 하드디스크를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해서 -속성-도구

로이동-디스크검사 옵션 항목에서 [불량섹터 검사 및 복구 시도]를 체크하고 시작을 클릭해

주시면됩니다

[XP팁51] 부팅후 및 탐색기실행시 A드라이브 안 읽게 하기

부팅직후나 탐색기를 실행할때 이상하게 A드라이브를 이유없이 읽는 경우가 있을수 있다.

갑자기 이런증상이 나타날때는 이렇게 해보면 된다.

제어판->관리도구->서비스->shell hardware detection항목을 ?아 자동으로 설정->재부팅

[XP팁52] 하드가 이유없이 계속 읽기를 반복할때

아무 작업도 하지 않는데 하드디스크드라이브 표시등이 계속 켜지면서 하드가 작동을 한다면

다음 설정을 해제한다.

제어판->관리도구->서비스->Indexing Service->속성->사용안함

[XP팁53] BootVis 를 이용한 부팅 최적화

BootVis는 MS에서 제공하는 부팅최적화프로그램이다. 자료실에서 다운로드하여 BootVis.exe를 실행한다.

1. Trace - Next Boot + Driver Delays를 선택합니다.

2. OK 버튼을 누르면 자동으로 재부팅이 이루어 집니다. (재부팅후 기다리시면 BootVis 가 자동으로 실행됨)

그래프를 통해 부팅소요시간에 대한 자세한 설명이 나옵니다. 그냥 참고 하시면 됩니다.

3. 이번엔 최적화를 위해서 Optimize System을 선택합니다. 지시에 따라 하시고 재부팅후 BootVis 최적화를

마칠 때 까지 기다리셔야 합니다. 시스템에 따라서 반응 및 작업시간이 길어 질 수 있습니다.

[XP팁54] Fdisk 올가이드

Fdisk를 이용한 하드디스크 파티션 나누기

하드 디스크를 이용하게 되는 과정은 대개 다음과 같다.

공장 출하(Low Lebel Format) → 시스템화(FDISK) → 활성화(Format) → 운영체제 설치..

하드 디스크 초기 출하시에는 Low lebel Format 을 한 상태와 마찬가지의 상태로 있게되고, 이걸 사용하기

위해서는 다시 시스템 설계를 해줘야 하는데 이 때 이용하는 방법이 바로 Dos 의 FDISK 명령이다.

요즘은 대개 소매상에서 미리 셋팅과 포맷을 해서 소비자에게 주는데.. 소비자 입장에서는 대용량의 하드

디스크라면 이걸 다시 두세개 정도의 파티션으로 나눠서 사용하면 유용한 점이 많다. 파티션을 나눌 경우

하드의 공간 낭비가 생기기는 하지만, 낭비되는것 보다도 더 큰 효용이 있기 때문에 파티션을 나누게 된다.

그 방법으로 가장 보편적이고 표준적인 방법이 바로 Dos 의 FDISK를 이용하는 방법입니다.

여기서 간단히 FDISK 사용법에 대해 설명합니다..

(주의: FDISK를 할때에는 미리 하드디스크에 있는 모든 자료를 반드시 백업해 두어야 한다)

Ⅰ. FDISK 실행

- 먼저 부팅 디스켓을 (A:)드라이브에 넣고 컴퓨터를 켭니다.

- A:> 가 나오면 fdisk를 입력하고 엔터를 칩니다. 그러면 영어로 고용량 하드 디스크를 쓰고 있다면 당신의

하드를 FAT32구조로 만들 겠습니까< Y/N>?를 물어보는데 여기서 무조건 "Y"를 누릅니다.

- Yes 를 누르면 Choose one of the following: 이라는 말 다음에 fdisk 기본 메뉴가 나옵니다.

[기본 메뉴]

1. Create DOS Partition or Logical DOS Drive

2. Set Active Partition

3. Delete partition or logical dos dirve

4. Display partition information

5. Change current fixed disk drive

[한글화 메뉴]

1. 분할 영역 또는 논리dos 드라이브 지정

2. 실행 영역 지정

3. 분할 영역 또는 논리 DOS 드라이브 삭제

4. 분할 영역 정보 표시

5. 현재 하드 디스크 바꾸기 (- 하드가 2개 이상일때 표시됨)

Ⅱ. 파티션 지우기

- 하드를 새로 구입하신 분은 아래의 "파티션 만들기"를 보시고...

이미 하드를 쓰시고 계셨던 분은 3번 메뉴를 선택해서 기존에 있던 파티션을 지우셔야 합니다.

3번 메뉴를 선택하게 되면 다음과 같은 4 개의 하위 메뉴가 나옵니다.

[③ - 하위 메뉴]

1) Delete Primary DOS Partition

2) Delete Extended DOS Partition

3) Delete Logical Drive(s) in the Extended DOS Partition

4) Delete Non-Dos Partition

(한글화 메뉴)

1) 기본 도스 분할 영역삭제

2) 확장 도스 분할 영역삭제

3) 확장 도스 분할 영역에서 논리 도스 드라이브 삭제

4) 비 도스 분할 영역 삭제

(설명)

1)은 기본 영역을 지우는 메뉴로, 기존의 하드를 분할했을 경우 확장 영역을 지우기 전까지는 지워지지

않습니다. 만약 그 전에 분할 하지 않고 하드를 하나로 썼다면 여기서 기본 영역을 지우세요.

2)은 처음에 하드를 2부분으로 분할 해서 사용 했을 경우 확장 영역을 지우는 곳입니다. 여기서 확장

역영을 지우고 나머지 기본 영역은 1)에서 지우시기 바랍니다.

3)은 하드를 2부분 이상으로 분할 해서 사용 했을 경우 논리드라이브를 지우는 메뉴입니다.

만약 하드를 3부분으로 나누어서 썼다면 논리드라이브를 여기서 지우시고 다음 확장드라이브는 2)

에서 다음 기본 영역은 1) 순으로 지우시기 바랍니다.

4)은 도스외에 다른 운영체제를 지우는 메뉴입니다. (예: NTFS..)

Ⅲ. 파티션 만들기

기존의 하드 영역을 모두 지웠으니까 새로 다시 영역을 정해줘야합니다. 다시 처음 fdisk 기본메뉴로

돌아가서("ESC" 키를 누르면 돌아간다.) 1번 메뉴를 선택합니다. 그러면 다음과 같은 3개의 하위 메뉴가

나오게 됩니다.

[① - 하위 메뉴]

1) Create Primary DOS Partition

2) Create Extended DOS Partition

3) Create Logical Drive(s) in the Extended DOS Partition

(한글화 메뉴)

1) 기본 도스 분할 영역 지정

2) 확장 도스 분할 영역 지정

3) 확장 도스 분할 영역에 논리 도스드라이브 지정

(설명)

1)은 기본영역을 지정해주는 곳으로 나중에 C 드라이브가 됩니다.

2)은 확장 영역을 설정하는 곳입니다.

3)은 하드를 3이상으로 분할할 때 사용하는 메뉴입니다.

A. 하드디스크가 하나 일때

a. 파티션을 하나로 만들기

하드디스크를 하나의 드라이브로 하고 싶으시면 다음과 같이 하시면 됩니다. fdisk기본 메뉴에서 파티션을

만들기 위해 1번을 선택하고 , 그러면 위와 같이 세 개의 하위 메뉴가 나타난다. 여기서, 다시 1번을 선택을

하면 파티션을 하나로 쓸것이냐 아니냐 하는 [Y/N]의 선택 항목이 나오게 되는데 이때에 "Y"를 선택을 하시면

됩니다.이렇게 "Y"를 선택을 하게 되면 다시 부팅을 한다는 메시지가 나오게 되는데 부팅 후 Format을 하면

모든 작업이 끝나게 됩니다.

b. 파티션을 두개나 세개 이상으로 만들기

30GB의 하드디스크를 우리는 5GB, 5GB,20GB이렇게 3 개로 분할할 경우..

먼저 파티션을 하나로 나눌 때처럼 일단은 [Y/N]가 나오는 항목까지 가서

이번에는 "Y"가 아니라 "N"를 치면

커서가 밑으로 가면서 30000 라는 숫자와 함께 깜박거리게 됩니다.

이때에 5000 이라고 치고 엔터를 치면 기본 메뉴화면으로 돌아 가게 되는데 다시 1번을 누른 다음에 이번에는

2 번을 누르고 들어가면 남아 있는 용량인25000 이라는 숫자와 함께 커서가 깜박 거리게 됩니다. 이 숫자가

나오면 그냥 엔터를 치게 되면 어떤 메시지와 함께 다시 25000 이라는 숫자가 나오게 되는데 이때에 주의를

하셔야 합니다. 만일 하드디스크를 두개로 나누어서 사용을 하고 싶다면 이곳에서 그냥 엔터를 치면 되고

그렇지 않고 3개로 나누어서 사용을 하고 싶다면 이곳에서 다시 5000 이라는 숫자를 입력하게 되면 다시

20000 (30000 - 5000+5000 ) 이라는 숫자가 나오게 됩니다.

하드디스크를 더 분할을 하고 싶다면 다시 20000 보다 적은 숫자를 넣어 주면 되고 끝내고 싶다면 그냥

엔터를 치면 됩니다.

B. 하드디스크가 두 개(여러 개)일 때

하드디스크가 2개나 여러 개일 때도 파티션을 나누는 방법은 같습니다. 다만 주의할 것은 자신이 파티션을

나누고자 하는 하드디스크를 정확하게 선택을 해주어야 합니다. (기본 메뉴의 5번 메뉴 이용) 그리고, 덧붙

여서 설치하는 하드 디스크를 파티션 나눌때 용도를 생각해서 기본 도스영역을 만들것인지 아니면 모두 확장

도스영역으로 만들것인지 선택을 하셔야 합니다. 자료 백업용으로만 쓸거라면 모두 확장 도스 영역으로 만들

어도 되지만.. 나중 운영체제도 설치할 계획인 경우에는 기본 도스 영역을 지정한 후 확장 도스 영역을 만드

셔야 다시 파티션 나누는 번거로움을 피할 수 잇습니다.

그 후에는 하드디스크 하나일 때와 방법은 동일합니다.

Ⅳ. 드라이브 활성화 (Format)

* 파티션 나누는 작업이 다 끝났으면..나눈 파티션을 활성화시켜 줘야 합니다.

- fdisk 기본메뉴로 돌아 오셔서 2) - Set Active Patition 메뉴를 선택합니다.

이 메뉴는 부팅 영역을 활성화 해주는 곳으로 항상 C 드라이브만을 선택해야 합니다.

(다른 곳을 선택하면 부팅이 안됩니다. 이런걸 흔히 "텃세 부린다"고 하죠^^)

- "dos 실행 영역으로 지정하려는 분할 영역의 번호를 입력하시오 ---[ ]" 에 "1" 을 입력하고 엔터..

- 이제 모든 작업이 끝났습니다.

만약 하드가 분할된 정보를 보고 싶으시면 fdisk 기본 메뉴에서 4) 를 선택합니다. 다 보셨으면 Esc 키를 눌러

fdisk를 빠져 나갑니다.

- 그런 다음 컴퓨터를 재부팅합니다.

(A드라이브에 부팅디스켓이 삽입된 상태에서..)

- A:> 화면이 나오면 가장 끝 부분 드라이브부터 Format을 합니다.

예를 들어 하드를 C, D, E로 나누었다면 다음과 같은 순서로 하세요.

A:>format e:

A:>format d:

A:>format c:

라고 치고 Enter를 치세요.

no1. Diskeeper를 이용한 하드 조각모음 실행

마이크로소프트사에서도 인정한 유틸리티입니다. 윈도우 자체에 내장된 조각모음과는 비교가 되지 않

을 정도로 효과가 좋습니다.컴퓨터를 오래 사용하다 보면 하드디스크에 데이터를 쓰고, 지우고를 반복

하다 보면 데이터가 하드디스크 여기저기에 흩어져 있어 특정 프로그램을 읽어 들이는 데 시간이 더 소

요될 수밖에 없습니다.

Diskeeper는 이러한 하드디스크를 분석하여 자주 쓰이는 자료는 하드디스크 표면으로 저장하고, 자주

쓰이지 않는 데이터는 안쪽에 차곡차곡 정리하며, 데이터

종류가 비슷한 것 끼리 묶어 주기 때문에 하드디스크를 읽는 데 속도가 빨라집니다.

Diskeeper의 자료를 다운 받고 자세한 내용을 볼려면 여기를 클릭하세요

(http://www.kwinxp.com/plus/board.php3?table=viewsoft)

2. Cacheman을 이용한 메모리 최적화하기

캐쉬는 메모리를 일종의 중간창고로 해서 보조기억장치의 속도를 보다 빠르게 해줍니다. 시스템 메모

리/캐시관리를 통해 시스템의 속도 및 안정성을 향상시킬 수 있는 시스템 유틸리티인 캐쉬맨을 사용하

여 속도를 개선해 보세요

Cacheman의 자료를 다운 받고 자세한 내용을 볼려면 여기를 클릭하세요

(http://www.kwinxp.com/plus/board.php3?table=viewsoft)

3. 시스템메카닉을 이용한 최적화

컴퓨터를 사용하다 보면 시스템에 불필요한 파일이 많이 쌓이고 레지스트리가 복잡해져서 점점

컴퓨터는 느려지고 불안해집니다. 하지만, 일반 사용자들이 일일이 불필요한 파일을 찾아서 지

우고 레지스트리를 정리하기란 보통 어려운 일이 아닙니다. 이럴 때 쉽게 사용할 수 있는 프로그

램입니다. 이 프로그램을 사용하면 간단히 컴퓨터의 내용을 정리하여서 컴퓨터를 부드럽게 사용

할수 있습니다.

시스템메카닉의 자료를 다운 받고 자세한 내용을 볼려면 여기를 클릭하세요

(http://www.kwinxp.com/plus/board.php3?table=viewsoft)

4. EasyWinCleaner 2002를 이용한 인터넷 최적화

이프로그램의 장점은 컴퓨터를 전혀 모르는 사람도 전문가 수준의 최적화가 가능하다. 바로 인공지능

최적화를 실행하면 됩니다. 시스템메카닉과 비슷한 유틸리티이나 이것은 프리웨어로 사용에 제한이 없

으며 국산 프로그램입니다. 인터넷/네트워크 최적화로 인터넷을 가장 빠르게 사용할 수 있도록, 인터

넷/네트워크 관련 설정값을 최적화 할 수 있습니다. 필자가 테스트 해본 결과 실재로 인터넷 속도가 개

선되었음을 느낄 수가 있었습니다.

EasyWinCleaner 2002를 다운 받고 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요

(http://www.kwinxp.com/plus/board.php3?table=viewsoft)

아래 №2 부터는 윈도우XP에서 레지스트리나 설정을 바꾸어서 속도를 개선 하는 팁 모음입니다.

№2. 지렁이 숫자 줄이기

Windows폴더 -> Prefatch폴더안에 *.pf 파일들을 모두 삭제한다.

프로그램을 설치하거나 레지 건드는 위험한 팁이 아니니 한번 시도해 보세요.

그런데, 윈도우 사용하다보면 pf파일이 또다시 쌓이게 됩니다.

주기적으로 지워줘야 한다는...

№3. 웹페이지 로딩을 빠르게

윈도탐색기 -> 도구 -> 폴더옵션을 선택하신 후 [보기]탭에 보시면 [네트워크 폴더 및 프린터 자동검

색]이라는 항목이 있는데 이 항목의 선택을 지운다.

프린터 자동검색을 해제하시면 웹페이지가 단번에 뜹니다.

№4. 화면 이동을 부드럽게?

익스플로러에서 화면이동할때 마우스의 휠기능을 사용하는데 좀 무겁게 느껴진다거나 끊기는 느낌이

있을때 유용한것 같네요.특히 저사양 컴퓨터에서..익스플로러 -> 도구 -> 인터넷옵션 -> 고급 -> 부드

러운 화면이동 체크를 해제.

№5. 프로세서 사용계획 수정

내컴퓨터 마우스 오른쪽 클릭하고 속성들어가서 고급 성능옵션 고급탭에서 프로세서 사용계획이란게

있습니다. 여기에서 백그라운드서비스와 시스템캐시에 체크를 하고 재부팅해보세요. 전보다 멀티테스

킹이 빨라진 느낌이 드실겁니다.

№6. 메뉴 팝업속도 높이기

시작을 클릭하거나 하위 프로그램메뉴가 나타날때 속도를 높이는 레지수정방법입니다.

(1).시작-실행-regedit

(2).다음 경로를 찾아갑니다

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\

(3).여기서 MenuShowDelay 의 값을 더블 클릭해서 원하는 값으로 변경해주

면 메뉴팝업속도를 조정할 수 있습니다.

최소 0(가장 빠름)~65534(가장 느림)까지 설정할 수 있습니다.

윈도 9X/me의 경우 기본값이 250이고 윈도 XP/2000/NT의 경우 400입니다

기본보다 빠르게 설정하려면 값을 400보다 낮게 설정하면 되겠죠

no 7.저사양 컴퓨터에서 xp 잘돌아가게하는법

(1)제목표시줄 오른쪽마우스 클릭-속성-시작메뉴-이전시작메뉴:윈도우 예전 메뉴로 설정됨

(2)내컴에서-속성-고급-(시각효과.프로세서일정.메모리사용및가상메모리 기각효과에서 사용자지정으로 한후 모든 콤보박스 체크해제(단 바탕화면의 아이콘 레이블에 그림자사용)항목만설정하여 바탕화면 아이콘을 투명화조치한다.

№8.XP시작할때 새로운 시작 화면 안뜨게 하기

XP시작할때 새로운 시작 하면서 화면이 뜹니다.

제거할려면 먼저 제어판 => 사용자 계정에 가시면 사용자 계정 창이 뜹니다.

거기서 [사용자 로그온 또는 로그오프 방법 변경]에 가시면 [새로운 시작 화면 사 용]이 있습니다.

새로운 시작이 뜨면 새로운 시작 화면 사용에 체크가 되어 있겠죠 그 체크 표시를 안하면 이제 부터 새

로운 시작화면 이 안뜹니다.

№9. 시스템에 랜카드가 꼽혀있는 분들은

아마 로그온 후 부팅속도가 상당히 늦으실 겁니다..

이건 윈2000이나 98SE도 마찬가지죠..

이건 랜카드 설정시간 때문인데요..

방법이 있습니다. ※ 전용선은 안돼요~

우선 [제어판]=>[네트워크 등록정보]까지 갑니다.

오른편 [랜카드아이콘]에서 오른쪽 버튼누르시고 등록정보 들어갑니다.

거기서 IP자동 할당 말고 할당된 IP사용 에 체크하시고

IP주소를 192.168.0.1로 넣어주시면 서브네스 마스크는 자동으로 255.255.255.0으로 들어가게 됩니

다.

확인 누르신다음 리부팅해 보시면 부팅속도가 빨라진것을 현저히 느끼실 수 있을 겁니다.

※. 이건 ADSL외장형이나 케이블모뎀 사용자에게만 해당되는 방법입니다.

전용선은 어차피 IP를 할당받기 때문

№10. HDD 파티션 및 프로그램 설치 최적화

파티션 및 프로그램 설치와 최적화가 무슨 상관이 있을까? 하고 의아하게 여기는 사람들이 있을 것이

다. 그러나 HDD의 구조에 대하여 이해한다면 궁금증이 풀릴 것이다. HDD는 디스크 바깥쪽 전송률이

안쪽보다 대략 30-40% (IBM DJNA 15GB 기준) 정도 더 빠르다.

여기서 반드시 파티션을 나눠야 된다는 것을 알 수 있다.

프로그램을 설치하는 위치를 사용자가 임의로 조절할 수 있는 방법은 없다. 그러나 어느 드라이브에 어

떤 순서로 설치할 것인지는 결정할 수가 있다. 그러므로 사용 빈도가 높은 프로그램이 가급적 HDD 외

측에 설치되도록 설치 순서를 정하고 적절한 드라이브를 선택하면 된다. 파티션을 하는 목적은 여러 가

지이지만 HDD 전송률을 최대한 높이기 위한 방법(최적화)도 그 중 하나이다. HDD를 파티션하면 C:,

D:, E: 등의 순서로 HDD가 나뉜다. C:는 디스크의 가장 바깥쪽에, 마지막 드라이브는 가장 안쪽에 자리 잡는다.

15GB 용량의 HDD를 3 등분하여 5GB씩 파티션하고 3 개의 드라이브 C:, D:, E:로 사용할 경우를 예로 들어보자;

드라이브 C:의 속도가 가장 빠르므로 이곳에는 OS, 인터넷 탐색기, 워드프로세서, 유틸리티 등을 필수

프로그램들을 사용 빈도가 높은 순서로 설치하고 D: 드라이브에는 이따금 즐기는 게임이나 CD 레코딩

을 위한 임시 작업장으로 사용하며 E: 드라이브는 그래픽 드라이버를 포함한 각종 update용 드라이버

보관 및 장기 보관 data backup용으로 사용하면 좋을 것이다.

실제로 위 말이 사실인지 테스트 해보자.

테스트 프로그램은 자료실에 하드속도 테스트란 제목으로 등록되어있다.

자신의 디스크가 어느부분에서 제일 빠른지 그 부분을 제일 빠른 순으로

C: D: E: ...영역으로 설정하면 C: 시스템파일들을 설치하고 기본적인 응용프로그램들을 설치한다면 빠

른 시스템을 느낄것이다.

중요>>>하드의 제일 빠른 부분을 찾아야 되기 때문에 파티션 용량 계산 잘 하시길...필자는 현재 3개 로 나눠서 사용중이다.

c는 17G

D:는 11G

E:는 12G 로 사용중이다.

실제로 테스트 해 본 결과 C: 와 E: 의 읽기 속도와 쓰기 속도는 거의 2배 가까이 차이가 났다. 물론 그 래프 상이지만...

40기가중 17G 이 영역이 가장 빠르게 나타나서 이 부분을 현재 C: 로 쓰고 있다.

OS를 가장 빠른 하드에 설치해서 부팅속도 및 엑세스 속도를 조금이나마 당겨보시길..보편적인 벤치

마킹 프로그램인 산드라로 테스트해보면 금방 알수 있음.

№11. 윈도우 탐색기를 좀 더 빠르게 할 수 있는 방법

일단 시작버튼-> 실행을 선택한 후 -> regedit 를 입력하고 엔터를 눌러서 레지스 트리 편집기를 엽니

다.

HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/

여기에 update 로 가서 오른쪽에 보면 updatemode라고 있을겁니다.

updatemode에서 오른쪽 버튼 눌러서 수정해주면..값이 나오는데.

0000 01 이라고 아마 나올겁니다..거기서 01을 00으로 고쳐주면 됩니다..

아마 0만 치면..자동으로 00 이 될겁니다..

이렇게 하시고 윈탐색기를 실행시켜서..폴더를 돌아다니다보면..좀 빨라졌다는걸 느끼실겁니다..

№12. CMOS SETUP설정으로 PC속도 향상하기(하드웨어)

만약 당신이 다른 사람과 똑같은 사양의 컴퓨터를 가지고 있을때 자신의 컴퓨터의

부팅시간이 배이상이나 느릴때는 CMOS SETUP설정을 제대로 못한 경우가 많습니다.

그래서 바이오스 조정에 대한 몇가지 팁을 알려 드립니다. 밑에 설명들을 보시고 자신에게 필요한 것만

설정을 해주시면 빠른 부팅속도를 얻을수 있습니다.

◆ Standard CMOS Setup

시스템 날짜나 시간, 메모리와 하드디스크에 대한 정보를 다룬다.

부팅 속도와 관련된 메뉴는 halt on과 hard disks type다.

hard disks type

1∼47(user)/auto 타입이 있다. auto로 하면 PC를 켤때마다 하드디스크와 CD롬 드라이브를 검색해서

윈도우즈에 알려준다. 하드디스크를 자주 떼었다 붙이는 사람은 auto로 한다. 그렇지 않으면 user

type으로 시스템에 달린 하드디스크의 정보를 직접 등록한다. 그 결과 하드디스크와 CD롬 드라이브를

검색하지 않으므로 부팅 속도가 15% 정도 빨라진다.

halt on

부팅 중간에 키보드에 불이 깜박 들어온다. 키보드가 제대로 달렸는지 검사하는 것이다. 값은 no error

all error all, but keyboard all, but disk all, but disk, key 세 가지다. 키보드 검사 시간을 줄이려면 no error로 한다.

◆ BIOS Features Setup

CPU 캐시를 쓸 것인가, 부팅이 될 때 바이러스를 검사할 것인가, 메모리 검사를 몇 번 할 것인가를 정

한다. 모두 부팅 속도와 관련되었다.

anti virus protection

시스템을 켜거나 하드디스크 부트 섹터에 쓰기를 할 때 바이러스를 발견하면 작동을 멈추고 에러 메시

지를 띄운다. 값을 enabled로 하면 바이러스를 검사하는 과정을 건너뛴다.

CPU internal cache

램은 CPU보다 데이터 처리 속도가 느려 둘 사이에 병목 현상이 생긴다. 이 문제를 막는 것이 캐시다.

CPU internal cache는 이름 그대로 CPU에 달려 있는 캐시다. 이것은 CPU 다음으로 데이터 처리 속

도가 빠르다. 기본 값인 enabled를 그대로 둬 작업 속도를 높인다. 셀러론 CPU에는 캐시가 없다.

external cache

external cache는 메인보드에 달린 캐시를 이용해 병목 현상을 줄인다. L2 캐시라고도 부른다. CPU

internal cache와 마찬가지로 값을 enabled로 한다.

uick power on self test

quick power on self test는 포스트(POST)를 재빨리 처리한다는 뜻이다. 포스트는 전원 버튼을 누른

뒤 윈도우즈가 뜰 때까지 과정을 말한다. 물론 이 작업은 아주 신중하게 진행되어야 한다.

그렇지 않으면 부팅이 끝난 뒤 시스템에 문제가 생긴다. 하지만 요즘 나오는 PC는 철저하게 검사하지

않아도 될 만큼 성능이 뛰어나다. 값을 enabled로 바꿔 부팅 속도를 높인다.

boot sequence

윈도우즈의 부팅 파일을 어디서 불러온 것인지 정한 다. 기본 값은 A, C, SCSI다.

플로피디스크 드라이브를 살펴 부팅 파일이 없으면 C 드라이브와 스카시 장치를 차례로 검색한다.

어차피 부팅 파일은 C 드라이브에 있으므로 A 드라이브부터 읽을 필요가 없다.

값을 C, A, SCSI 또는 C only로 바꾼다.

boot up floppy seek

플로피디스크 드라이브를 검색하는 메뉴다. 이 시간을 줄이려면 값을 disabled로 한다.

delay IDE initial

전원 버튼을 누르면 곧바로 부팅이 되지만 예전에는 그렇지 않았다.

시스템을 검사한 뒤 문제가 없어야 부팅이 시작되었다. 이때는 하드디스크가 반응할 수 있도록 여유 시

간을 주었다. delay IDE initial 명령이 그 일을 한다. 요즘 쓰는 하드디스크는 부팅하자마자 작동하므로

여유 시간을 둘 필요가 없다. no delay로 한다.

video BIOS shadow

전원 버튼을 누르면 바이오스는 CPU와 VGA카드를 검사한다. 이때 VGA카드의 롬 바이오스를 메모리

로 불러온다. 롬 바이오스를 VGA카드에서 직접 읽어오는 것보다 메모리에서 불러오는 시간이 훨씬 짧

기 때문이다. 값을 enabled로 한다.

◆ Chipset Features Setup

그래픽카드의 램이나 바이오스 롬을 캐시해서 작업 속도를 높일 것인지, 램을 얼마나 자주 충전할 것인

지, CPU와 램 사이에 흐르는 신호 간격을 어느 정도로 할 것인지 정한다.

EDO RAS to CAS delay

메모리에서 데이터를 읽어올 때는 행과 열로 된 주소를 이용한다. 예를 들어, 1열 2행이라는 신호를 보

내면 메모리는 첫 번째 열의 두 번째 행에 있는 데이터를 불러온다. 열과 행의 주소를 정하는 것을

RAS(raw address strobe)와 CAS(column address strobe)라고 부른다. 이 옵션은 열을 정한 뒤 행

을 결정짓는 데까지 걸리는 시간을 정한다. 물론 짧을수록 좋다. 값은 2 또는 3클럭이 가장 적당하다.

EDO RAS precharge time

펜티엄 시절에 썼던 EDO램은 주기적으로 전력을 공급받아야 제대로 작동한다.

방전되면 기억하고 있던 데이터를 모두 날려버리기 때문이다. 이 옵션은 충전을 얼마나 자주 할 것인지

정한다. 전력을 공급받을 때는 작동을 멈추기 때문에 이 주기가 너무 짧으면 데이터를 처리하는 속도가

떨어진다. 반대로 충전 간격이 너무 길면 방전될 위험이 있다. 가장 적당한 값은 3이다.

system(video) BIOS cacheable

PC 작업을 할 때는 바이오스 정보를 자주 읽어온다.

이 옵션을 enabled로 하면 바이오스 롬의 F000h-FFFFh를 L2 캐시로 복사한다.

덕분에 정보를 읽는 시간이 그만큼 짧아진다. 마찬가지로 video BIOS cacheable 항목을 enabled로

바꾸면 VGA카드에 있는 바이오스의 C0000h-F7FFFh가 L2 캐시에 들어간다.

video RAM cacheable

VGA카드에 꽂힌 램에 보관된 데이터를 L2 캐시에 복사해서 그래픽 처리 시간을 줄인다. 값을 enabled

로 한다.

◆ PNP/PCI Configuration Setup

요즘 나오는 부품은 꽂으면 바로 작동하는 플러그 앤드 플레이 기술을 쓴다.

하지만 이 기술이 아직 완벽하지 않아 100% 믿을 수 없다. 상황에 따라서는 이용자가 IRQ 번호를 직접

챙겨주어야 한다.

assign IRQ for VGA

그래픽카드에 IRQ 번호를 줘 CPU의 도움을 받지 않고 자기 일을 소화한다.

덕분에 CPU는 맡은 일을 재빨리 처리한다. 값을 enabled로 한다.

assign IRQ for USB

인터페이스가 USB인 부품이 CPU의 도움 없이 자기 일을 빠르게 처리하도록 한다.

enabled로 한다.

PnP OS installed

전원을 켜면 바이오스는 IRQ와 입출력 주소 등을 각 부품에 할당한다.

하지만 이 일은 윈도우즈도 한다. 같은 일을 두 번 할 이유가 없다.

값을 yes로 바꿔 윈도우즈만 할당하도록 한다.

Intergrated Peripherals

하드디스크 드라이브에 관한 옵션을 정한다. 그 중에서 속도와 관련된 부분만 다루었다.

IDE HDD block mode

원래 하드디스크는 한번에 하나의 섹터(512바이트)를 처리한다. 이 양을 늘려 CPU나 메모리가 자료를

오랫동안 기다리지 않도록 하려면 값을 hdd max로 한다.

이것은 스카시 하드디스크가 쓰던 블록 모드와 같은 원리다.

parallel port mode

최근 선보인 프린터와 스캐너는 EPP나 ECP 같은 고속전송 기술을 쓴다.

값을 EPP or ECP로 하면 DMA 주소를 이용해 데이터를 재빨리 처리한다.

※ IDE HDD Auto Detection

IDE 방식의 하드디스크를 검색해서 올바른 값을 바이오스에 등록한다.

Standard CMOS Setup 메뉴의 hard disks type에서 하드디스크를 직접 등록하지 않아도 된다.

№13. xp shutdown(윈도우종료) 빠르게하기

시작 -> 실행 -> regedit를 실행하고 다음 경로를 찾아갑니다.

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control

Control를 선택한 다음 오른쪽 목록에서 WaitToKillServiceTimeout을 더블 클릭합 니다.

그리고 20000 으로 설정된 값을 100 으로 수정하시면 됩니다...

no 14. 단축키모음

***윈도우에서 자주 사용되는 단축키는 아래와 같습니다***

F10 : 프로그램에서 메뉴 모음을 활성화

Alt + 메뉴의 밑줄 문자 누르기 : 메뉴의 해당 명령을 수행

Ctrl + F4 : 프로그램의 현재 창 닫기

Alt + F4 : 현재 창을 닫거나 프로그램 종료

Ctrl + C : 복사

ctrl + X : 잘라내기

Ctrl + V : 붙여 넣기

Alt + 스페이스바 : 현재 창의 시스템 메뉴 표시

Shift + F10 : 선택한 항목의바로 가기 메뉴 표시

Ctrl + Esc : '시작'메뉴 표시

Alt + - : 프로그램의 시스템 메뉴 표시

Alt + Tab : 다른 창으로 전환

Ctrl + Z : 실행 취소

~~윈도 창에서 Alt + Enter : 창의 크기를 크게, 작게

대화상자에서의 단축키

ESC : 현재의 작업취소

Shift + Tab :이전 옵션으로이동

Ctrl + Shift+ Tab : 이전 탭으로 이동

Ctrl + Tab : 다음 탭으로이동

Backspace : 상위 폴더로 이동

F4 : '위치'나'찾을 대상' 열기

F5 : 대화 상자 새로 고치기

윈도 키를 이용한 단축키

시작키 + TAB : 작업표시줄의 실행 중인 프로그램의 아이콘 선택

시작키+ A :내게필요한 옵션 등록정보 실행

시작키 +C: '제어판' 실행

시작키 + D : 모든 창을최소화하거나 이전 크기로

시작키 + Shift + M : 모든 창을 최소화한 것을 취소

시작키+ E : 윈도 탐색기 실행

시작키+ F :시작 메뉴의 '찾기의 파일 또는 폴더' 실행

시작키 + Ctrl + F : '찾기'의 컴퓨터 표시

시작키 + I : 마우스 등록정보 실행

시작키 +K : 키보드 등록정보 실행

시작키 +L : 로그오프 실행

시작키 + M: 실행중인 모든 창을 아이콘 표시

시작키 + P: 내컴퓨터의 프린터 실행

시작키 + R : 시작 메뉴의 '실행' 메뉴 실행

시작키 + V : 클립보드 표시기 실행

시작키 + Break : [시스템 등록 정보] 대화 상자 표시

no 16. Windows XP 부팅 CD 만드는법

이 방법은 XP버전에 상관없이 모든 휘슬러 베타에서도 동일합니다

물론 Win2000에서도 동일하지만 부트 이미지를 다르게 해 주셔야 될겁니다..

일단은 이것은 2474를 기준으로 하였지만 그 하위 빌드도 잘 되는것을 확인했습니다..^^

1. 부팅 CD를 만들기 위한 준비물

ⓐ CDRWin 4.0a ⓑ Winimage

2. 이미지를 아무 디렉토리에 풀기

Winimage 실행 → ISO 파일을 불러드림 → 메뉴중 "이미지" → 디렉토리 풀기에서 "경로 정보를 포함해서 압축풀기" 선택

3. 준비

먼저 레코딩을 하기 위해 CDRWin 을 켭니다. 그후 "File Backup and Tools" 라는 버튼을 누릅니다.

(상단에서 4번째에 위치하고 있는 버튼입니다. 폴더위에 스패너와 드라이버가 있는 그림..)

4. 방법 정하기

그 후 창이 뜨면 "Backup/Tool Operation" 이라고 써있는 곳에서 Build an ISO9660 image file 을 설정합니다

만약 CDRWin 등록버전을 사용하시는 분들은 Build and record an ISO9660 image file 을 누르셔도 되지만

일반 비등록 버전을 사용하시면 레코딩시 1x 속도밖에 나오지가 않기 때문에 그냥 ISO 를 제작후

다른 프로그램으로 구우시는게 좋습니다.

5. 경로를 정해 추가하기

그리고 나서는 Directory... 버튼을 눌러 1번에서 ISO 압축을 푼 디렉토리를 선택합니다

(만약 폴더가 c:\winxp 라면 c:\winxp 디렉을 선택)

그렇게 나오면 Directory of Filename 에 아까 그 선택한 디렉이 써 있을 것입니다.

그렇게 되면 Add 버튼을 누르시면 됩니다.

6. 기타 설정

위에까지가 모두 끝나셨으면 그 밑에 부분에 6개의 체크박스가 있으실 것입니다.

그 체크박스에서 "Preserve Full Pathnames" 와 "Include Archive Files Only" 를 제외한

모든 체크박스에 체크를 해 주십시오

7. 부팅 설정

이제 부팅CD를 만들기 위한 설정을 하시면 됩니다.

먼저 ISO9660 image File 이라고 써있는 곳에서 Advanced Options... 버튼을 눌러 주세요.

그리고 나서 Bootable Disc 라서 써있는 탭을 누르신후 Make Bootable Disc 에 체킹을 해주시면

믿에 설정이 활성화가 될 것입니다. 그렇게 되면 Media Emulation Type 을 Custom 으로 해 주시고

Image File Name 은 etc 디렉에 있는 Whistler_boot.bin 를 선택해 주시면 됩니다.

위에까지가 모두 되셨으면 Developer Name 을 "Microsoft Corporation" 이라 적어 주시고

Load Sector Count 를 4로 정해 주시면 끝납니다.

이제 Volume Descriptor 탭을 누르시고 들어가 Volume Label 을 WB2PFRE_EN 으로 써 주시기 바랍니다.

이제 모든 부팅에 관한 설정이 끝나고 다음 단계로 넘어가기 위해 OK 버튼을 누르시면 됩니다..^^

그리고 나오셨으면 이제 ISO9660 Image File 에서 Image Filename 을 원하는 ISO 파일 이름으로 정해주시면

됩니다. (예 : c:\cracked2474.iso) 그리고 그 밑에있는 Disable Version Numbers 라는 체크박스를

체킹해주시면 됩니다.

이제 4번에서 Build an ISO9660 image file 을 선택하신 분들은 START 버튼만 누르시면 부팅되는

ISO 파일이 만들어지게 되면서 끝이납니다.

그럼 이 ISO 파일을 가지고 EZCDcreator 나 듀플러 등등 다른 레코딩 프로그램으로 구으시면 됩니다..^^

나머지 8번은 Build and record an ISO9660 image file 을 선택하신 분들을 위한 것입니다.

이미 Build an ISO9660 image file 을 선택하신 분들은 8번을 읽으실 필요가 없습니다..^^

8. 레코딩 설정

"Recording Options" 라고 써 있는 부분에서 "Finalize/Close Session" 과 "Write Postgap" 을 선택하시고

START 버튼을 누리시면 이제 ISO 파일을 만들면서 그 파일을 CD로 굽게 됩니다..

컴퓨터의 모든것

추천수 (0)  답글 (1)  참조글 (0)  스크랩 (2) http://kr.blog.yahoo.com/kbj68002/11

인쇄 | 추천 | 스크랩

답글 (1)

정말로 좋은 정보 참말로 감사드리며 자주 들르겠습니다.

캐나다 벤쿠버에서 박 영철 finduhome@yahoo.co.kr

05/12/29 (목) 오후 6:09   [finduhome] from 24.86.141.131

이름   비밀번호   블로그

참조글 쓰기

참조한 글

참조한 글이 없습니다.

http://kr.blog.yahoo.com/kbj68002/trackback/9/11

삭제할 답글의 비밀번호를 입력하세요

2007   01월

일 월 화 수 목 금 토

1  2  3  4  5  6

7  8  9  10  11  12  13

14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27

28  29  30  31

다녀간 블로거  더보기

- 구서방

- 네나중은심히창대하리

- lsadjfhgf1

- 강준구

- 나우시카

- dhkjd1

- 스카워즈

- kjt680110

- 디딤돌

- 쪼아쪼아

- ljc6736

- 주정열

- 젓대소리

- sinmmin510

- 진실

- 달맞이파

- 빼꼬미

- 건매니아대위

- 별빛

- 도솔

오늘 전체

방문자 3 5604

구독자 0 4

답글 0 2

참조글 0 0

Copyright (c) 2007 Yahoo! Korea Corp. All rights reserved.

개인정보 보호정책 - 블로그 약관 - 책임의 한계와 법적고지 - 제안 또는 질문 - 신고하기