내 컴퓨터 Setup 사항

▲ CMOS SETUP (3번째 SETUP에 들어가서)

Onboard Serial - port 1	Disabled

Onboard Serial - port 2	COM2 / 2F8

Onboard Parallel - port	278H / IRQ5

Onboard Parallel - Mode	ECP / EPP

ECP MODE USE DMA	3

▲ 장치관리자

모뎀	/ 일반	□ original

자원	입출력 범위	03E8-03EF

인터럽트 요청	04

모뎀 COM3

사운드 / 옥소리 WS32-WSS

일반	□ original

자원	입출력 범위	0604-060B

입출력 범위	0388-038B

입출력 범위	0220-022F

인터럽트	11

직접 메모리	03

/ MPU-401 호환

일반	□ original

자원	입출력 범위	0330-0331

인터럽트	09

포트 / COM2

일반	□ original

자원	입출력 범위	02F8-02FF

인터럽트	03

/ COM4

일반	□ original

자원	인터럽트 범위	02E8-02EF

인터럽트	05

/ ECP 프린트 포트(LPT)

일반	□ original

자원	직접 메모리	01

입출력 범위	0278-027B

입출력 범위	0678-067A

인터럽트	05