<전기 전류량 계산법>

20kw 380v 3상 전류

1)전기히터 일경우:

전류(I)=소비전력(P)/전압(V)*루트3=20,000/380*1.732=약 30.4[A]

2)모터 일경우:

전류(I)=소비전력(P)/전압(V)*루트3*역율=20,000/380*1.732*0.85=약 35.8[A]

**모터의경우 코일부하이므로 역율을 가산해야합니다.

**일반적인 모터의경우 0.75~0.95 정도 입니다.

**역율 구하는 공식=(유효전력량 / √ 유효전력량²+ 무효전력량²)

<전기 전력량 계산법>

1. 3상4선식에서 후크메터로 R.S.T상의 전류를 측정했더니 각각 100A,95A,98A가 측정되었습니다.

역률은 95%입니다. 이때 전력은 얼마인가요?

1)어떤 원인 인지는 조사를 해바야 알겠지만 결과적으론 상바란스가  트러저 있습니다.

**원인을 찾기전에 다소의 차이는 현실이 그렇습니다.(4선식 이므로 단상과 3상을 같이쓰면 필할수도 없구요)

2)소비전력은 3개 전류의 평균을 실수로 합니다.

3)소비전력 P=V*I*루트3*역율=380*97.7*1.732*0.95=610,867[W]=611[KW]

<서론:단상과 3상의 이해>

1.단상은 상이 1개이고, 3상은 아래 그림과 같이 3개의 상이 120도씩의 위상각을 만들어 360도를 이룸니다.

2.결론은 3상을 쓰면 같은조건에서 효율이 높습니다.(단상에비해)

1) 같은 부하라면 전류가 루트3(1.732)만큼 작아지고.

2)같은출력의 부하라면 소형화가 가능합니다.

3)같은출력의 부하라면 전선의 굵기가 루트3(1.732)만큼 작아도 됩니다.

4)모터의경우 3상중 어느2상을 바꾸면 회전방향이 바뀌어 집니다.

5)정류를 시킬경우 DC에 가까운 전류가 생김니다.

단점은 3개상의 바란스를 맞추어야 하고 3가닥의 선을 사용해야 하고 생산과 사용에

기술을 요하고  취급상 불편하다는 점입니다.

**위의 설명은 알기쉬운 소꿈장난같은 설명이고 대단위 전력을 사용하는 산업현장에 있어서 없어서는 않되는 필수요건의 전기조건입니다.